{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["多联机配置表","消防器材采购项目报价单","Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"多联机配置表","index":0,"n_rows":21,"n_cols":12,"rows_kept":21,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,9],[0,10,0,11],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,2,7],[2,8,2,11],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[5,8,9,8],[5,9,9,9],[5,10,9,10],[5,11,9,11],[10,0,10,1],[11,1,11,4],[11,5,11,10],[12,0,14,0],[12,1,14,1],[12,2,14,2],[12,3,12,7],[12,8,12,11],[13,3,14,3],[13,4,14,4],[13,5,14,5],[13,6,14,6],[13,7,14,7],[13,8,14,8],[13,9,14,9],[13,10,14,10],[13,11,14,11],[15,8,19,8],[15,9,19,9],[15,10,19,10],[15,11,19,11],[20,0,20,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["格力空调配置表（合同附件一）",{"$nulls":9},"2024-05-06"]
["一楼"]
["序号","房间","面积(m2)","空 调 机 选 型 及 额 定 容 量 负 荷"]
[{"$nulls":3},"实际单位冷负荷（W/m2）","室内机型号","额定冷量（KW）","数量（台）","实际冷量（KW）","室内机总冷量(KW)","室外机型号","外机额定冷量（KW）","内外机比率"]
[]
[1,"餐厅",null,null,"GMV-NH50PL/A",{"v":5,"d":"5.0"},1,{"v":5,"d":"5.0"},19.4,"GMV-H160WL/A",{"v":16,"d":"16.0"},1.21]
[2,"客房",null,null,"GMV-NH36PL/A",3.6,1,3.6]
[3,"老人房",null,null,"GMV-NH36PL/A",3.6,1,3.6]
[4,"客厅",null,null,"GMV-NH72PL/A",7.2,1,7.2]
[]
["合计",null,0,{"$nulls":4},19.4]
["二楼"]
["序号","房间","面积(m2)","空 调 机 选 型 及 额 定 容 量 负 荷"]
[{"$nulls":3},"实际单位冷负荷（W/m2）","室内机型号","额定冷量（KW）","数量（台）","实际冷量（KW）","室内机总冷量(KW)","室外机型号","外机额定冷量（KW）","内外机比率"]
[]
[1,"主卧",null,null,"GMV-NH45PL/A",4.5,1,4.5,16.7,"GMV-H140WL/A",{"v":14,"d":"14.0"},1.19]
[2,"男孩房",null,null,"GMV-NH36PL/A",3.6,1,3.6]
[3,"女孩房",null,null,"GMV-NH36PL/A",3.6,1,3.6]
[4,"娱乐室",null,null,"GMV-NH50PL/A",{"v":5,"d":"5.0"},1,{"v":5,"d":"5.0"}]
[]
["合计",null,0,{"$nulls":4},16.7]

{"sheet":"消防器材采购项目报价单","index":1,"n_rows":14,"n_cols":8,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,7],[11,0,11,7],[13,5,13,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件：防城港职业技术学院消防器材采购项目报价单"]
["序号","名称","规格型号","单位","数量","单价(元)","合计(元)","备注"]
[1,"二氧化碳灭火器","国标正版二氧化碳3kg","瓶",146]
[2,"干粉灭火器","国标正版4kg","瓶",60]
[3,"灭火器箱","/","个",63]
[3,"双头应急照明灯","/","个",243,null,null,"=DISPIMG(\"ID_8D656A276AFD43E196FBE574E730DA21\",1)"]
[4,"正向安全出口指示牌","/","个",89,null,null,"=DISPIMG(\"ID_9AC0679592E14800B21826E4D6B2EF91\",1)"]
[5,"单向单面疏散指示牌（左）","/","个",158,null,null,"=DISPIMG(\"ID_E129529A5AB94487BC6E19AC57B9A4AC\",1)"]
[6,"双向单面疏散指示牌","/","个",16,null,null,"=DISPIMG(\"ID_CE697B514C054436BA4D5ABC2E18FC91\",1)"]
[7,"单向单面疏散指示牌（右）","/","个",107,null,null,"=DISPIMG(\"ID_14E2FCF8B82E4709BEA6B380FEE7F409\",1)"]
[8,null,"总计（元）"]
["以上报价含材料费、税费及安装费"]
[]
[{"$nulls":5},"报价单位（盖章）："]

{"sheet":"Sheet1","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}